**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Мебельные фасады из МДФ, облицованные плёнками ПВХ, реконструированными шпонами, с отделкой эмалями.**

Мебельные  фасады из МДФ широко применяют в мебельном дизайне в качестве комплектующих изделий корпусной мебели, эксплуатация которой происходит в помещениях с относительной влажностью не превышающей 80% и температурой в пределах от +10 \*С до +35 \*С. Современные мебельные фасады прочны и эстетичны и обладают достаточной светостойкостью. Это даёт возможность изготавливать не только красивую, ультрамодную, но и удобную в эксплуатации мебель. Мебельные фасады из МДФ, облицованные плёнками ПВХ, реконструированными шпонами, а также с отделкой эмалями эстетичны, прочны, обладают высокой светостойкостью, стойки к воздействию влаги, с них легко удаляются пятна различного характера: жир, кофе, чай, варенье, карандаш и другие с помощью бытовых реактивов. Однако в процессе эксплуатации фасадов из МДФ необходимо соблюдать следующие **правила**:

* Фасады МДФ устанавливают и эксплуатируют в сухих помещениях. Необходимо оберегать поверхность фасадов от механических повреждений, попадания кислот, щелочей, растворителей и т.п.
* При уходе за лицевой стороной мебельного фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.
* Во избежание механических повреждений (царапин и пр.), протирайте лицевую сторону мебельного фасада мягкой салфеткой.
* Не допускайте взаимодействия мебельных фасадов с температурами выше +85\* С, а также избегайте длительного воздействие на мебельные фасады горячего воздуха (Например: неплотно закрытый духовой шкаф, длительное приготовление пищи при обильном выделении горячего пара без использования вытяжки, разогретая плита на протяжении длительного времени и пр.), это может привести к оплавлению, вздутию или отслаиванию плёнки, шпона, эмали.
* Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, так как под их воздействием может измениться цвет и испортиться внешний вид изделия.
* При монтаже осветительных приборов, расстояние между мебельным фасадом и светильником должно составлять не менее 10см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, шпона, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
* Не допускайте охлаждения фасадов ниже -25\* С, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание плёнки, шпона, лакокрасочного покрытия.
* Избегайте длительного воздействия влаги во избежание выгибания фасадов или разбухания плиты МДФ.
* Для мебельных фасадов под пленкой глянец и глянцевый металик нежелательна любая чистка поверхности (протирка) в течение семи дней после снятия защитной пленки, т.к. лак должен отвердиться.
* Для пленок высокий глянец в первые 4 недели после снятия защитной пленки нежелательна любая чистка глянцевой поверхности, т.к. лак должен отвердиться.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**  
•  Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.   
•  Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов (деталей) из МДФ, облицованных плёнкой ПВХ, шпоном или отделкой эмалями. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком. Устранение недостатков на фасадах, возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов по гарантии производится после предоставления Заказчиком фасадов (деталей) с недостатками.   
•  Изготовитель гарантирует одинаковый оттенок декора пленки ПВХ (или цвета краски) на всех фасадах (деталях) из МДФ из одной партии от одного Заказа, оформленного одним Бланком заказа. На фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого Заказа, оформленного другим Бланком заказа) оттенок декора пленки ПВХ (или цвет краски) может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ (или цвета краски) на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных Заказов, оформленных разными Бланками Заказа) не является недостатком фасада и переделке не подлежит.

                 **На фасады (детали) из МДФ, облицованные плёнкой ПВХ, реконструированными шпонами, с отделкой эмалями гарантия не распространяется:**

1. При повреждении изделия в результате, производимых Заказчиком или третьим лицом: погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа, (фасады с механическими повреждениями).
2. В случаях реставрации фасадов силами Заказчика или не уполномоченным на это лицом.
3. В случаях нарушения правил эксплуатации.
4. В случаях повреждений, причиненных Заказчиком или третьим лицом.
5. При использовании не по назначению, например при эксплуатации в уличных условиях.
6. В случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.)
7. При наличии на поверхностях фасадов термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.
8. При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия.

**ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ИЗ МДФ С ОТДЕЛКОЙ ЭМАЛЯМИ**

При заказе индивидуальных декоров необходимо учитывать, что все каталоги цветов RAL,WCP являются продуктами полиграфии (печатной продукции), и представленные в них декоры имеют некоторые отличия от цветов эмалей, выкрашенных в промышленных условиях. При любой колеровке по образцу отклонения от заданного цвета могут составлять ±5%.

Также следует помнить, что при эксплуатации мебели в течение продолжительного времени (от трех месяцев до года, в зависимости от наличия того или иного пигмента в эмали) покрытие может немного изменить цвет: происходит, так называемая, «усадка цвета». Особое внимание этому обстоятельству следует уделять при дозаказе фасадов к уже изготовленному и установленному мебельному гарнитуру.

Кроме того, при выборе цвета эмали по образцу необходимо учитывать и тот факт, что во всех каталогах цвета представлены в матовом варианте (имеют минимальный блеск). При глянцевой же отделке также возможно расхождение цвета эмали, которой окрашены мебельные фасады, с эталонным цветом в пределах ±5%.

**ОСОБЕННОСТИ ПАТИНИРОВАНИЯ И СТАРЕНИЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ИЗ МДФ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛЕНКАМИ ПВХ, ШПОНАМИ И ОТДЕЛКОЙ ЭМАЛЯМИ**

Обратите внимание на то, что патинирование и старение — весьма творческий процесс. Несмотря на то, что интенсивность нанесения эффекта на мебельные фасады и последующее удаление его излишков с их поверхности регламентируются техническими условиями, абсолютно одинаковых патинированных и состаренных изделий с точки зрения художественного восприятия не бывает (изделия могут отличаться от образцов). Эти эффекты смотрятся совершенно по-разному на различных видах мебельных фасадов и на фасадах разных размеров. Патинированные фасады покрываются полиуретановым лаком, поэтому при эксплуатации в течение продолжительного времени покрытие может немного изменить цвет. Эту особенность следует учитывать при дозаказе фасадов к уже изготовленному и установленному мебельному гарнитуру.

Особенности ухода за фасадами с декоративным покрытием ПВХ с эффектом **soft-touch:**

• Протирайте поверхность фасадов от пыли мягкой тканью (микрофибра), слегка смоченной водой.

Категорически нельзя протирать фасады сухой тканью, так как она царапает декоративное

покрытие. Сильные загрязнения удаляются слабым 1% мыльным раствором, если они

образовались недавно.

• Для очистки фасадов не используйте эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а так же

средства, содержащие абразивные вещества и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла,

сода, порошок, паста).

• Исключить тщательное трение, сильный нажим при протирании, так как это может привести к

истиранию декоративного покрытия.

• При использовании на фасадах систем открывания без ручек (Tip-On, Push to open и др.)

необходимо учитывать, что данное декоративное покрытие очень нежное и при ежедневном прямом

контакте с руками, поверхность достаточно быстро потеряет первоначальный внешний вид. Жирные

пятна с декоративного покрытия не удаляются.

• Не используйте пароочиститель для чистки фасадов и не допускайте длительного воздействия

теплового излучения (свет от мощных ламп, духовых печей).